

**VIVO-D201(M)**

***Prvky systému***

******

***Sdělení na displeji***

******

***Obecné zapojení***

******

*Pulzní vstup (plné otevření)*

*Vnější fotobuňka*

*Pulzní vstup (průchod pro pěší)*

*Vnitřní fotobuňka*

***Volba čísla ramena***

******

***Změna směru otáčení***

******

***Programování rádiového kódu (pouze s přijímačem RSD)***

* Je-li používán jiný přijímač než RSD, více viz příslušné pokyny.



***Programování otevření / zavření***

* Mechanismus zastavení otevírání vrat musí být nainstalován před jejich provozním naprogramováním (viz návod k obsluze).





* Při použití jiných pohonných ramen, než které jsou uvedeny Errekou (BUL, TOPO, ARC, ARES 24 V), bez kodéru a koncových spínačů, nastavte maximální tah (A6) na minimální hodnotu potřebnou pro pohyb vrat před provozním naprogramováním. Pokud tak neučiníte, potom ovládací zařízení nezjistí, že se vrata zastavila.

***Kompletní programové schéma***

******